### ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για δύο έτη.

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250.574,41 €

### Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

### ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΟΜΑΔΑ 1η**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα, lt** | **Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής\*, (%)** |
| 1 | Αμόλυβδη βενζίνη, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές" | 35.000 |     |
| 2 | Πετρέλαιο κίνησης, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές" | 405.000 |
| 3 | Πετρέλαιο θέρμανσης, όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές" | 485.000 |

**\***Είναι τα ποσοστά έκπτωσης επί των Μέσων Λιανικών Τιμών της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές πιστοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων.

 Λιβαδειά …………………………………………

 Ο Προσφέρων

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για δύο έτη.

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250.574,41 €

### Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

### ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΟΜΑΔΑ 2η**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα, lt** | **Ποσοστό έκπτωσης επί της Μέσης Λιανικής Τιμής\*, (%)** |
| 1 | Υγραέριο κίνησης (LPG), όπως περιγράφεται στις "ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές" | 48.000 |  |

**\***Είναι τα ποσοστά έκπτωσης επί των Μέσων Λιανικών Τιμών της βενζίνης "super", της αμόλυβδης βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές πιστοποιούνται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, σύμφωνα και με τη σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων.

 Λιβαδειά …………………………………………

 Ο Προσφέρων

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για δύο έτη.

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2020

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250.574,41 €

### Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

### ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΟΜΑΔΑ 3η**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Περιγραφή προϊόντος** | **Ποιοτικές προδιαγραφές** | **Συσκευασία προϊόντος** | **Ποσότητα, lt** | **Προσφερόμενη τιμή\*\* €/lt** | **Συνολική τιμή, €** |
| **1** | **Λιπαντικά ΜΕΚ βενζινοκινητήρων**  |  | **400** |  |  |
| 1.1 | Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 20W-50 | API: SJ/SL/CF CF-4/CG-4 ή ACEA: A3/B3/E2/E3, MB 228.1, MB 229.1 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 125 |   |   |
| 1.2 | Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 15W-50 | API: SL/CF ή ACEA: A3/B3/B4, MB 229.1 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 125 |   |   |
| 1.3 | Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 15W-40  | API: CG-4/CF-4/ SJ ή ACEA A3/B3/B4/E2, MB 228.1, MB 228.3, MB 229.1 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 50 |   |   |
| 1.4 | Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 | API: SL/SJ/CF/CF-4 ή ACEA: A3/B3/B4, MB 229.1 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 50 |   |   |
| 1.5 | Λιπαντικό MEK βενζινοκινητήρων SAE 5W-40  | API: SΝ/SΜ/SL/SJ/CF ή ACEA: A3/B3/B4 ή ACEA C2/C3 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 50 |   |   |
| **2** | **Λιπαντικά ΜΕΚ πετρελαιοκινητήρων** |  | **4.000** |  |  |
| 2.1 | Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50  | API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL/SJ ή ACEA: A3/B3/E7, MB 228.1, MB 228.3 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 1.750 |   |   |
| 2.2 | Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40  | API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF, SL/SJ ή ACEA: A3/B3/B4/E3/E5/E7, MB 228.1, MB 228.3) |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 1.750 |   |   |
| 2.3 | Λιπαντικό MEK βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40  | API: CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF,SL/SJ ή ACEA: A3/B4/E5/E7, ή ACEA Ε7/Ε4 , MB 228.1, MB 228.3 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 500 |   |   |
| **3** | **Λιπαντικά διαφορικών - γραναζοκιβωτίων** |  | **1.025** |  |  |
| 3.1 | Βαλβολίνη SAE 80W-90 για διαφορικά | API: GL-5, MIL-L2105D |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 625 |   |   |
| 3.2 | Βαλβολίνη- SAE 75W-90 για όλα τα κιβώτια ταχυτήτων  | API: GL-5, MIL-L2105D |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 250 |   |   |
| 3.3 | Βαλβολίνη διαφορικών πολλαπλής ρευστότητας SAE 85W-140  | API GL-5, MIL-L2105D |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 150 |   |   |
| 3.4. | Λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης, 10W | EL-4117 ( Caterpillar TO-4, Allison C4 ) |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 750 |   |   |
| 3.5. | Λιπαντικά συστημάτων μετάδοσης κίνησης, 10-30 | API: GL-4 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 750 |   |   |
| **4** | **Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων**  |  | **3.750** |  |  |
| 4.1 | Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό ISO 46 | DIN 51524/3 HVLP PARTIII |  Συσκευασία περίπου 20 lt | 750 |   |   |
| 4.2 | Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό ISO 68 | DIN 51524/3 HVLP PARTIII |  Συσκευασία περίπου 20 lt | 2.500 |   |   |
| 4.3 | Υψηλής ποιότητας υδραυλικό λιπαντικό HP32  | ISO VG32 (DIN 51524 PART II HLP) |  Συσκευασία περίπου 20 lt | 250 |   |   |
| 4.4 | Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων και τιμονιών  | DEXRON III, DEXRON IID, ZF TE-ML |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 250 |   |   |
| **5** | **Γράσα**  |  |  | **400** |  |  |
| 5.1 | Γράσο γενικής χρήσης βάσης ασβεστίου | DIN 51825 KC–20, NLGI 2, NLGI 3 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 300 |   |   |
| 5.2 | Γράσο μακράς διάρκειας βάσης λιθίου | DIN 51825 KP/K– 30, NLGI 2, NLGI 3 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 100 |   |   |
| **6** | **Αντιψυκτικά αντιθερμικά**  |  |  | **1.375** |  |  |
| 6.1 | Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση με όρια θερμοκρασίας από ≤-20 έως ≥105 οC  | SAE J1034, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D4985, BS 6580 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 1.000 |   |   |
| 6.2 | Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα συμπυκνωμένο, απαιτείται αραίωση  | SAE J1034, AFNOR NF R15-601, ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580 |  Συσκευασία περίπου 4 lt | 250 |   |   |
| 6.3 | Αντιπαγωτικό (αντιπηκτικό) καυσίμου για προστασία έναντι ανάπτυξης κρυστάλλων παραφίνης τουλάχιστον ≤-25οC | " -------- " |  Συσκευασία περίπου 1 lt | 125 |   |   |
| **7** | **Διάφορα λειτουργικά υγρά** |  |  | **2.525** |  |  |
| 7.1 | AdBlue - μη τοξικό διάλυμα ουρίας  | AUS32, DIN 70070, ΙSO 22241 |  Συσκευασία περίπου 10 lt | 2.500 |   |   |
| 7.2 | Υγρό φρένων DOT 4 | SAE J1703, SAE J1704, FM VSS 116, ISO 4925 |  Συσκευασία 250 ml | 25 |   |   |
| **Σύνολο** |  |   |  |   |
| Φ.Π.Α.  |   | 24% |   |   |
| **Συνολική δαπάνη** |  |  |  |  |

\*\* Είναι η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

 Λιβαδειά …………………………………………

 Ο Προσφέρων